구 분	다목적 구조삼각대
제품명 (모델명)	마크 올 스타 트리버스 삼각대 세트	조 합	힐몬코리아	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	고층건물(탈출) 구조 및 맨홀 구조에 사용되는 특수 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ 1. 구조키트 • 리프팅 장치가 있는 다목적 등/하강 구조장비로 맨홀, 교각, 고층건물, 산업현장, 케이블카구조현장 등에서 사용할 수 있습니다. • 최대 500M 높이까지 한번에 하강이 가능하며 좌, 우 로프를 번갈아가며 신속하게 구조 할 수 있습니다. • 강철소재의 드럼안에 브레이크 패드가 부착된 2개의 원심 제동장치가 내장되어 하중 무게에 따라 자동으로 하강속도를 일정하게 유지하여 줍니다. • 앵커지점에 확보하여 사용하거나 구조대원이 직접 착용하여 사용할 수 있습니다. • 마찰력을 이용하여 하강 속도를 조절할 수 있도록 3개의 트위스트 제동 훅이 결합되어 있습니다. • 로프 꼬임현상을 방지하기 위해 본체에 1개, 양쪽 로프 끝에 2개의 스위벨 카라비너가 장착되어 있습니다. • 충전드릴(토크 90Nm이상 제품)을 사용하여 구조대상자를 상승시킬 수 있습니다. • 최대 500m까지 자유낙하 가능 (완강기 시스템) • 온도범위 : -40℃ ~ 65℃ • 사용무게범위 : 30kg ~ 300kg • 상승속도 : 충전드릴 rpm 속도에 따라 변동되며 속도는 천천히 올리되 최대 1,500rpm 까지 가능 • 하강속도 : 1.0m/s ~ 1.5m/s • 하강/상승 길이 : 최대 500m • 재 질 : 스틸, 알루미늄 조합 • 본체중량 : 약 4kg (로프 및 구성품 제외) • 본체 장착 로프 : 10.5mm 100M 스태틱로프 EN 1891-A • 인 증 : CE EN 341:2011 class 1A (2명), EN 341:2011 class 1B (3명), EN 1496:2017 class B (3명), EN 12841:2016 Type C (1명), ANSI Z359.4:2013 (2명) • 무게에 따른 권장 사용 거리 - 한사람의 최대 하강거리 : 10,000m (75kg 기준) - 한사람의 최대 하강거리 : 7,500m (100kg 기준) - 한사람 또는 두 사람 최대 하강거리 : 5,000m (150kg 기준) - 두 사람 최대 하강거리 : 3,500m (225kg 기준) - 세 사람 최대 하강거리 : 500m (300kg 기준) 마크장비 사용법 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 46182310-23446190 2. 삼각대 • 스테인레스 스틸 및 알루미늄 합금 구조가 강도와 가벼움을 결합시켰다. • 세 부분으로 구성된 다리로 높이 조절이 가능하다. • 고정된 캡티브 푸시 핀을 사용하여 별도의 공구 없이도 다리 부분을 고정할 수 있다. • 회전 고리 및 잠금 발은 하중을 분산시키는 표면과 스테인레스 스틸 스파이크 사이에 신속한 변화를 준다. • 회전 고리 앵커 포인트 • 회전 고리 앵커 포인트 아래의 최대 높이 : 2,200mm • 안전하중 : 272kg • 파손강도 : 1인 사용의 경우 최소 12kN, 2인 사용의 경우 최소 13kN • 중 량 : 14kg • 인 증 : EN 795 : 2012 B, CEN / TS 16415 : 2013 B. ◎ 구 성 : 구조키트 1개, 장비보관 배낭 60L 1개, 반사 띠가 있는 요구조자 안전벨트 1개, 스틸 와이어 앵커 스트랩 1m 1개, 10mm 육각 비트 소켓 2개, 삼각대 1개, 고정스트랩 3개, 삼각대 보관 가방 1개 트리버스 사용법(외국) ◎ 소방서 무료 교육. (구조대원 최소 5인 교육시) 지방 지역 담당 대리점에서 교육가능
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)