구 분	카라비너
제품명 (모델명)	옥산 스크류락	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	도르래 및 등강기와 함께 사용하는 타원형 스틸 카라비너
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 힘든 작업 환경에서 사용하기 적합한 고강도 스틸 카라비너입니다. • 앵커 설치 또는 금속 구조물 연결에 적합합니다. • 주요 축에 따른 카라비너 최적의 하중 분배, 장비 결합 유지, 장비가 뒤집힐 위험을 최소하하기 위하여 캡티브 바를 사용할 수 있습니다. • 키락 시스템을 사용하여 장비가 걸리지 않습니다. • 고강도 H 압축 카라비너로 강도는 높이고 무게는 줄였습니다. • 중 량 : 185g • 상하강도 : 38kN • 좌우강도 : 16kN • 열린상태 : 15kN • 개폐구열림 : 22mm • 재 질 : 강철 • 인 증 : CE EN362, NFPA 1983 Technical Use, EAC ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4616178601-23313467
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)